Calibration des pas par mm

- Calibration des pas par mm, pour une bonne avance.

- Télécharger Pronterface 2.0.1 (gratuit) sur internet “https://pronterface.fr.uptodown.com/windows/telecharger”

- Installer sur le PC

Connexion :

- Machine éteinte.

- “Pronterface” éteint.

- Débrancher carte micro sd, SD ou clé USB (selon les imprimante 3D).

- Brancher le fil entre ordinateur et imprimante 3D.

- L'écran de l'imprimante va s’allumer.

- Quand l'écran est allumé (comme au démarrage normal).

- Ouvrir “pronterface”.

- Choisissez le “port : 'x'” est la “connexion (115200)”, x : dépend du port de sortie du pc, clic sur le triangle pour voir les ports disponibles .

- Clic sur “connect”.

- Vous aurez dans la fenêtre de droite, les lignes de commandes qui vont apparaitre.

- Chercher la ligne “M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E100”, sur l'image (E=95.68 pour moi, après correction).

En premier faire la commande

M302 P1 : ce qui désactive la protection de l'extruder a froid pour le réactiver soit on redémarre l'imprimante ou on fait la commande.

M302 P0

Ensuite activer le mode relatif avec la commande

G91 : Pour tester l'extruder,

G1 F1000 E100 : le filament va sortir de 100 mm ensuite faites

G1 f1000 E-100 pour que le filament revienne à sa position initiale si ses pas le cas alors vérifié votre extruder donc

Pour ajuster son extruder faite la commande suivante

- on fait un repère sur le filament a 120 mm

G1 F1000 E100 ce qui va sortir en temps normal 100 mm de filament

mesurer votre longueur restante avec une règle et prenez cette valeur en note ex : si on a 19 de longueur, on prend en note 19 et ensuite refaite la commande.

G1 F1000 E-100 ce qui va faire entrer le filament à sa position initiale une foi faite on doit savoir quelle est notre valeur actuelle de notre extruder pour ça faite la commande

M503 une foi faite regarder bien dans le code dans les premières lignes vos devriez voir la commande

écho: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E150.00 il se peut que les valeurs soient différentes selon votre modèle d'imprimante, mais à la base ses aux débuts la première ligne qui parle de M92 la valeur qui nous intéresse est E150.00 ensuite, sur l'image (E=95.68 pour moi, après correction).

on va prendre la valeur de notre commande E150.00 dans mon cas et on va calculer cette valeur avec notre longueur de filament sortie juste avant donc

150.00 X 100 = 15 000.00

Et ensuite, on divise cette valeur par notre résultat obtenue de la longueur de filament sortie donc.

15 000.00 / 101 = 140.44

Donc la nouvelle valeur sera 148.51 que l'on doit remplacer dans notre commande d'extruder pour ça, on écrit.

M92 E148.51

Une foi faite recommencer les étapes depuis le début ses à dire, on extrude 100 mm de filament ont refait une mesure et on recalibre encore au besoin ses normales si on doit refaire les étapes 2 à 3 fois pour avoir une commande exacte de 100 mm

- Astuces

- Accueil