Calibration des pas par mm

- Calibration des pas par mm, pour une bonne avance.

- Télécharger Pronterface 2.0.1 (gratuit) sur internet “https://pronterface.fr.uptodown.com/windows/telecharger”

- Installer sur le PC

Connexion :

- Machine éteinte.

- “Pronterface” éteint.

- Débrancher carte micro sd, SD ou clé USB (selon les imprimante 3D).

- Brancher le fil entre ordinateur et imprimante 3D.

- L'écran de l'imprimante va s’allumer.

- Quand l'écran est allumé (comme au démarrage normal).

- Ouvrir “pronterface”.

- Choisissez le “port : 'x'” est la “connexion (115200)”, x : dépend du port de sortie du pc, clic sur le triangle pour voir les ports disponibles .

- Clic sur “connect”.

- Vous aurez dans la fenêtre de droite, les lignes de commandes qui vont apparaitre.

- Chercher la ligne “M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E150”, sur l'image (E = 100 ⇒ 95.68 pour moi, après correction).

- En premier faire la commande.

- M302 P1 : ce qui désactive la protection de l'extruder a froid pour le réactiver soit on redémarre l'imprimante ou on fait la commande.

- M302 P0

- Ensuite activer le mode relatif avec la commande.

- G91 : Pour tester l'extruder.

- G1 F1000 E100 : le filament va sortir de 100 mm ensuite faites (F1000 pour la vitesse d'extrusion.

- G1 F1000 E-100 pour que le filament revienne à sa position initiale si ses pas le cas alors vérifié votre extruder donc.

- on fait un repère sur le filament a 120 mm.

- Pour ajuster son extruder faite la commande suivante.

- G1 F1000 E100 ce qui va sortir en temps normal 100 mm de filament.

- Mesurer votre longueur restante avec une règle et prenez cette valeur en note ex : si on a 19 mm de longueur, on prend en note 19 et ensuite refaite la commande.

- G1 F1000 E-100 ce qui va faire entrer le filament à sa position initiale une foi faite on doit savoir quelle est notre valeur actuelle de notre extruder pour ça faite la commande.

- M503 une foi faite regarder bien dans le code dans les premières lignes vos devriez voir la commande.

- écho: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E150.00 il se peut que les valeurs soient différentes selon votre modèle d'imprimante, mais à la base ses aux débuts la première ligne qui parle de M92 la valeur qui nous intéresse est E150.00 ensuite, sur l'image (E=95.68 pour moi, après correction).

- on va prendre la valeur de notre commande E150.00 dans mon cas et on va calculer cette valeur avec notre longueur de filament sortie juste avant donc.

- 120 - 19 = 101

- 150.00 X 100 = 15 000.00

- Et ensuite, on divise cette valeur par notre résultat obtenue de la longueur de filament sortie donc.

- 15 000.00 / 101 = 148.51

- Donc la nouvelle valeur sera 148.51 que l'on doit remplacer dans notre commande d'extruder pour ça, on écrit.

- M92 E148.51

- Une foi faite recommencer les étapes depuis le début ses à dire, on extrude 100 mm de filament ont refait une mesure et on recalibre encore au besoin ses normales si on doit refaire les étapes 2 à 3 fois pour avoir une commande exacte de 100 mm.

- M500 : pour enregistrer.

Code

- Les lignes de code (Marlin) utilisées sont :

- G1 : Déplacement Linéaire

- M92: Définir les PAS/mm

- M503 (pour lire les paramètres présents dans l'EEPROM).

- M302: Autoriser l'extrusion à froid

- G91: Position Relative

- M500 (pour sauvegarder dans l'EEPROM les infos envoyées à l'imprimante)

- M503: Paramètres d'impression

- Merci à la vidéo “youtube” de “Mitsu_3d” : https://www.youtube.com/watch?v=GsDmaEKp-XI&t=123s

- Astuces

- Accueil

— Jacky Michaud 2025/03/15 15:01