Les axes XYZ

Comment calibrer les axes XYZ avec pronterface.

- Télécharger Pronterface 2.0.1 (gratuit) sur internet “https://pronterface.fr.uptodown.com/windows/telecharger”

- Installer sur le PC

Connexion :

- Machine éteinte.

- “Pronterface” éteint.

- Débrancher carte micro sd, SD ou clé USB (selon les imprimante 3D).

- Brancher le fil entre ordinateur et imprimante 3D.

- L'écran de l'imprimante va s’allumer.

- Quand l'écran est allumé (comme au démarrage normal).

- Ouvrir “pronterface”.

- Choisissez le “port : 'x'” est la “connexion (115200)”, x : dépend du port de sortie du pc, clic sur le triangle pour voir les ports disponibles .

- Clic sur “connect”.

- Imprimer un cube de 20 mm de cotés

- Mesurer au pied a coulisse les dimension de chaque coté.

- Coté “X”

- Coté “Y”

- Et coté “Z”

- Noter sur un papier les valeurs.

- Rechercher la ligne “M92 X80,00 Y80,00 Z400,00 E100,00”.

- Faite le calcul suivant pour “X” :

X 80,00 x 20 = 1600
1600 / 20,27 = 79,93

- Refaite la même opération pour “Y” :

Y 80,00 x 20 = 1600
1600 / 20,25 = 79,01

- Et pour “Z” :

Z 400,00 x 20 = 8000
8000 / 19,74 = 40526

- Faire “M503”

- Modifier la ligne “M92 X80,00 Y80,00 Z400 E100,00” pour la transformer en :

- “M92 X79,93 Y79,01 Z405,26 E100,00”

- Refaite un “M503”

- Ça doit donner ça :

- Si c’est bon fait un “M500” pour sauvegarder.

- Astuces

- Accueil

— Jacky Michaud 2025/03/16 06:18